DAS 链路损耗清单模板
几何项我们已经算好；器件项按你的 datasheet 替换
	这张模板的边界
只做损耗清单，不做完整 SNR：脉冲能量、背散射系数、NEP 需你方提供，本模板留空。
几何项由 geomloss 算出；环形器与 WDM 是典型值，必须按 datasheet 替换。


1  损耗清单（可直接抄成你的表）
	#
	项目
	怎么得到
	缺省值
	备注

	1
	光纤端面反射（两面）
	geomloss.fiber 计算
	0.298 dB
	裸石英 n=1.45；镀膜 0.017 dB

	2
	环形器插损
	datasheet
	0.6 dB（典型）
	单向通过，必备

	3
	WDM / 滤波插损
	datasheet
	0.3 dB（典型）
	复用或滤波

	4
	光纤衰减
	km × 0.2 dB
	按长度
	1550 nm 单模

	5
	熔接点
	每点 0.05–0.1 dB
	按点数
	长距离必算

	6
	连接器（若有多段）
	0.3 dB（裸）/ 0.1 dB（镀膜）
	按对数
	可拆连接，与第 1 项区分

	7
	脉冲消光比损失
	实测
	待填
	非理想调制

	8
	探测器耦合
	geomloss 或实测
	待填
	有聚焦结构时可算

	9
	偏振相关损耗
	实测
	待填
	单模光纤中通常较小

	10
	背散射回损
	光纤参数
	待填
	随距离非线性，需厂家曲线


第 10 项最容易被写成“指数衰减”，那是错的：背散射功率随距离的变化要先看脉宽与散射体积。
2  三档长度的示范（只算已确定项）
只把第 1、2、3、4 项加进去，其余留空。目的是先看清量级，不是给答案。
	距离
	光纤衰减
	固定项
	合计
	剩余份额

	10 km
	2.0 dB
	1.20 dB
	3.20 dB
	52.1%

	25 km
	5.0 dB
	1.20 dB
	6.20 dB
	76.0%

	50 km
	10.0 dB
	1.20 dB
	11.20 dB
	92.4%


固定项 = 端面 0.298 + 环形器 0.6 + WDM 0.3 = 1.20 dB。
50 km 只剩 7.6% 的信号——相干探测加长时间平均不是设计偏好，是损耗算出来的必然。
3  几何项占比：短距离才显著
	距离
	端面反射
	合计损耗
	几何占比

	10 km
	0.298 dB
	3.20 dB
	9.3%

	25 km
	0.298 dB
	6.20 dB
	4.8%

	50 km
	0.298 dB
	11.20 dB
	2.7%


长距离瓶颈在光纤本身；短距离、机载或井下，端面与耦合重新变成主项。几何核算在 DAS 里不是全场适用，是有明确适用区间的。
4  要你填的四个数
脉冲峰值功率与脉宽（决定分辨率与单点能量）、背散射系数（随光纤批次变化，需厂家曲线）、探测器 NEP 与带宽（决定地板位置）、平均次数与采样率（决定 SNR 与平均时间这笔账）。
5  五问检查表（DAS 版）
	#
	问题
	DAS 上的答案

	1
	收益是什么？相对什么基线？
	单点散射信号功率，相对探测器噪声

	2
	消耗是否逐级乘性？
	是，除放大器外；EDFA 若在中继则需另报

	3
	哪些能用几何算？
	端面反射、探测器耦合；光纤衰减不是几何

	4
	客户拿这个数做什么决定？
	定最大测距、空间分辨率、平均时间

	5
	出错谁承担？
	现场标定，不由算法承担
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